{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["工程项目总价表","分类分项工程量清单计价表(项目特征)","措施项目清单计价表","工程单价汇总表(编规)","人材机汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程项目总价表","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[2,0,2,5],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,0,11,4],[40,0,40,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程项目总价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
[]
["序号","工程项目名称",{"$nulls":3},"金额（元）"]
["一","分类分项工程"]
[null,"云湖桥镇烟山村"]
[null,"废弃物收集池"]
["二","措施项目",{"$nulls":3},"18508.8"]
[null,"施工措施项目",{"$nulls":3},"18508.8"]
["三","其他项目",{"$nulls":3}," "]
["合     计"]

{"sheet":"分类分项工程量清单计价表(项目特征)","index":1,"n_rows":330,"n_cols":8,"rows_kept":330,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,2,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,5],[19,6,19,7],[20,0,20,7],[30,0,30,7],[31,0,31,7],[32,0,32,5],[32,6,32,7],[33,0,33,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,5],[44,6,44,7],[45,0,45,7],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[55,0,55,5],[55,6,55,7],[56,0,56,7],[65,0,65,7],[66,0,66,7],[67,0,67,5],[67,6,67,7],[68,0,68,7],[76,0,76,7],[77,0,77,7],[78,0,78,5],[78,6,78,7],[79,0,79,7],[87,0,87,7],[88,0,88,7],[89,0,89,5],[89,6,89,7],[90,0,90,7],[98,0,98,7],[99,0,99,7],[100,0,100,5],[100,6,100,7],[101,0,101,7],[110,0,110,7],[111,0,111,7],[112,0,112,5],[112,6,112,7],[113,0,113,7],[123,0,123,7],[124,0,124,7],[125,0,125,5],[125,6,125,7],[126,0,126,7],[138,0,138,7],[139,0,139,7],[140,0,140,5],[140,6,140,7],[141,0,141,7],[149,0,149,7],[150,0,150,7],[151,0,151,5],[151,6,151,7],[152,0,152,7],[162,0,162,7],[163,0,163,7],[164,0,164,5],[164,6,164,7],[165,0,165,7],[173,0,173,7],[174,0,174,7],[175,0,175,5],[175,6,175,7],[176,0,176,7],[186,0,186,7],[187,0,187,7],[188,0,188,5],[188,6,188,7],[189,0,189,7],[197,0,197,7],[198,0,198,7],[199,0,199,5],[199,6,199,7],[200,0,200,7],[211,0,211,7],[212,0,212,7],[213,0,213,5],[213,6,213,7],[214,0,214,7],[224,0,224,7],[225,0,225,7],[226,0,226,5],[226,6,226,7],[227,0,227,7],[237,0,237,7],[238,0,238,7],[239,0,239,5],[239,6,239,7],[240,0,240,7],[249,0,249,7],[250,0,250,7],[251,0,251,5],[251,6,251,7],[252,0,252,7],[261,0,261,7],[262,0,262,7],[263,0,263,5],[263,6,263,7],[264,0,264,7],[272,0,272,7],[273,0,273,7],[274,0,274,5],[274,6,274,7],[275,0,275,7],[288,0,288,7],[289,0,289,7],[290,0,290,5],[290,6,290,7],[291,0,291,7],[299,0,299,7],[300,0,300,7],[301,0,301,5],[301,6,301,7],[302,0,302,7],[329,0,329,5],[329,6,329,7],[331,0,331,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1",null,"云湖桥镇烟山村\n",null," "]
["1.1",null,"土地平整\n",null," "]
["1.1.1","500101002001","土方开挖\n1.土类土方类别综\n合\n2.开挖厚度依据土\n方平衡\n3.运距场内运输","m³","4297"]
["1.1.2","500103001001","土方回填（松填）\n1.土质及含水量\n:综合\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，松填","m³","4303"]
["1.1.3","500103001002","保水层夯实\n1.符合设计图纸及\n规范要求","m³","4303"]
["1.1.4","500101002002","表土剥离\n1.剥离表层耕种土\n30cm以内，集中堆\n放","m³","4954.02"]
["1.1.5","500103001003","表土回填\n1.表层耕植土覆盖\n30cm以内","m³","4954.02"]
["1.1.6","500101001001","人工细部平整\n1.符合设计图纸及\n规范要求","m²","19816.099\n1"]
["1.1.7","500103001004","田埂修筑\n1.分层厚度及碾压\n数30cm，密实不渗\n水\n2.运距就近取土","m³","327.984"]
["1.2",null,"山塘\n",null," "]
["1.2.1",null,"EK232大庆塘砼衬\n砌\n",null," "]
["1.2.1.1",null,"清淤扩容\n",null," "]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.2.1.1\n.1","500101002003","清淤\n1.挖机挖淤泥\n2.运距暂按1km考\n虑","m³","750"]
["1.2.1.2",null,"塘坝加固（一）\n","m","130"]
["1.2.1.2\n.1","500101002004","土方开挖（就近堆\n放）\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","530.4"]
["1.2.1.2\n.2","500103001005","土方回填\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","322.4"]
["1.2.1.2\n.3","500109001001","C25砼堵脚\n1.部位及类型:混\n凝土堵脚\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","31.2"]
["1.2.1.2\n.4","500103007001","碎石垫层\n1.碎石分层填筑","m³","55.9"]
["1.2.1.2\n.5","500109001002","C25砼护坡\n1.部位及类型:混\n凝土护坡\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","55.9"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.2.1.2\n.6","500109001003","C25砼挡墙\n1.部位及类型;混\n凝土挡墙\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比;C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求;符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n;满足设计强度要\n求，商品砼","m³","189.8"]
["1.2.1.2\n.7","500109001004","C25砼压顶\n1.部位及类型;混\n凝土压顶\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比;C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求;符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n;满足设计强度要\n求，商品砼","m³","10.4"]
["1.2.1.2\n.8","500109009001","伸缩缝\n1.伸缩缝 沥青杉\n板(厚度2cm)","m²","47.25"]
["1.2.1.2\n.9","500110001001","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","546"]
["1.2.1.3",null,"塘坝加固（二）\n","m","25"]
["1.2.1.3\n.1","500101002005","土方开挖（就近堆\n放）\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","76.05"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.2.1.3\n.2","500103001006","土方回填\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","44.7"]
["1.2.1.3\n.3","500109001005","C25砼堵脚\n1.部位及类型:混\n凝土堵脚\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","9"]
["1.2.1.3\n.4","500103007002","碎石垫层\n1.碎石分层填筑","m³","21.35"]
["1.2.1.3\n.5","500109001006","C25砼护坡\n1.部位及类型:混\n凝土护坡\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","21.85"]
["1.2.1.3\n.6","500109009002","伸缩缝\n1.伸缩缝 沥青杉\n板(厚度2cm)","m²","3.496"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.2.1.3\n.7","500110001002","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","50"]
["1.2.1.4",null,"塘坝加固（二）\n","m","60"]
["1.2.1.4\n.1","500101002006","土方开挖（就近堆\n放）\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","182.52"]
["1.2.1.4\n.2","500103001007","土方回填\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","107.28"]
["1.2.1.4\n.3","500109001007","C25砼堵脚\n1.部位及类型:混\n凝土堵脚\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","21.6"]
["1.2.1.4\n.4","500103007003","碎石垫层\n1.碎石分层填筑","m³","43.44"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.2.1.4\n.5","500109001008","C25砼护坡\n1.部位及类型:混\n凝土护坡\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","44.64"]
["1.2.1.4\n.6","500109009003","伸缩缝\n1.伸缩缝 沥青杉\n板(厚度2cm)","m²","8.184"]
["1.2.1.4\n.7","500110001003","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","120"]
["1.2.1.5",null,"踏步\n","处","6"]
["1.2.1.5\n.1","500109001009","C25砼踏步\n1.部位及类型:混\n凝土踏步\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","2.8055"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.2.1.5\n.2","500110001004","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","24.3147"]
["1.2.1.6",null,"输水涵\n","m","8"]
["1.2.1.6\n.1","500101002007","土方开挖（就近堆\n放）\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","176"]
["1.2.1.6\n.2","500103001008","土方回填\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","175.4348"]
["1.2.1.6\n.3","500109001010","C20砼垫层\n1.部位及类型:混\n凝土垫层\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C20\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","0.701"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.2.1.6\n.4","500109001011","C25砼截水环\n1.部位及类型:混\n凝土截水环\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","0.952"]
["1.2.1.6\n.5","500109001012","C25砼消力箱\n1.部位及类型:混\n凝土消力箱\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","1.128"]
["1.2.1.6\n.6","500109001013","C25砼包管\n1.部位及类型:混\n凝土包管\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","3.066"]
["1.2.1.6\n.7","500109001014","C25砼台阶\n1.部位及类型:混\n凝土台阶\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","0.6648"]
["1.2.1.6\n.8","500114001001","DN200PE管\n1.PE管道安装 \nDN200mm","m","10"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.2.1.6\n.9","500110001005","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","37.17"]
["1.2.1.6\n.10","500111001001","钢筋制安\n1.钢筋制作与安装\n \n2.型号、规格:综\n合","t","0.126"]
["1.2.1.6\n.11","500202005001","简易闸板\n1.材质木板\n2.满足设计使用要\n求","套","2"]
["1.2.1.7",null,"溢洪道\n","m","6"]
["1.2.1.7\n.1","500101002008","土方开挖（就近堆\n放）\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","14.19"]
["1.2.1.7\n.2","500103001009","土方回填\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","4.95"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.2.1.7\n.3","500109001015","C25砼底板\n1.部位及类型:混\n凝土底板\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","4.9036"]
["1.2.1.7\n.4","500109001016","C25砼侧壁\n1.部位及类型:混\n凝土侧壁\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","5.625"]
["1.2.1.7\n.5","500110001006","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","25.2"]
["1.2.1.7\n.6","500114001002","DN160PVC排水管\n1.PVC管道安装 直\n径160mm","m","13"]
["1.2.1.7\n.7","500202005002","简易闸板\n1.材质木板\n2.满足设计使用要\n求","套","1"]
["1.2.1.8",null,"抽水设施\n","项","1"]
["1.2.1.8\n.1","500114002001","抽水台班\n1.潜水泵 功率\n2.2kW","台班","10"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.2.1.9",null,"量水设施\n","项","1"]
["1.2.1.9\n.1","500203006001","水位尺\n1.符合设计要求","根","11"]
["1.3",null,"灌渠\n",null," "]
["1.3.1",null,"QG110\n",null," "]
["1.3.1.1",null,"引水渠一（\n2.8m*1.6m）\n","m","115"]
["1.3.1.1\n.1","500101003001","渠道土方开挖\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","325.68"]
["1.3.1.1\n.2","500103001010","渠道土方填筑\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","108.56"]
["1.3.1.1\n.3","500101002009","弃土外运（1km）\n1.土类分级:弃土\n2.运距:暂按1km","m³","217.12"]
["1.3.1.1\n.4","500109001017","C25砼堵脚\n1.部位及类型:混\n凝土堵脚\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","27.6"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.3.1.1\n.5","500109001018","C25砼底板\n1.部位及类型:混\n凝土底板\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","25.3"]
["1.3.1.1\n.6","500109001019","C25砼侧壁\n1.部位及类型:混\n凝土侧壁\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","69"]
["1.3.1.1\n.7","500109001020","C25砼消力坎\n1.部位及类型:混\n凝土消力坎\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","2.0372"]
["1.3.1.1\n.8","500110001007","渠道模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","211.584"]
["1.3.1.1\n.9","500109009004","伸缩缝\n1.伸缩缝 沥青杉\n板(厚度2cm)","m²","10.34"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.3.1.1\n.10","500114001003","DN200PE管\n1.PE管道安装 \nDN200mm","m","9.5"]
["1.3.1.1\n.11","500114001004","φ50PVC排水管\n1.PVC管道安装 直\n径50mm","m","33.9"]
["1.3.1.2",null,"踏步\n","处","4"]
["1.3.1.2\n.1","500109001021","C25砼踏步\n1.部位及类型:混\n凝土踏步\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","0.9706"]
["1.3.1.2\n.2","500110001008","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","8.4122"]
["1.3.1.3",null,"机耕桥\n","处","1"]
["1.3.1.3\n.1","500101002010","土方开挖（就近堆\n放）\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","82.68"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.3.1.3\n.2","500103001011","土方回填\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","28.9"]
["1.3.1.3\n.3","500101002011","弃土外运（1km）\n1.土类分级:弃土\n2.运距:暂按1km","m³","53.78"]
["1.3.1.3\n.4","500109001022","C20砼垫层\n1.部位及类型:混\n凝土垫层\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C20\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","1.916"]
["1.3.1.3\n.5","500109001023","C25砼底板\n1.部位及类型:混\n凝土底板\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","7.176"]
["1.3.1.3\n.6","500109001024","C25砼桥台\n1.部位及类型:混\n凝土桥台\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","21.84"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.3.1.3\n.7","500109001025","C35砼桥台\n1.部位及类型:混\n凝土桥台\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C35\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","5.29"]
["1.3.1.3\n.8","500109001026","C35砼桥板\n1.部位及类型:混\n凝土桥板\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C35\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","14.045"]
["1.3.1.3\n.9","500110001009","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","197.69"]
["1.3.1.3\n.10","500111001002","钢筋制安\n1.钢筋制作与安装\n \n2.型号、规格:综\n合","t","1.4285"]
["1.3.1.3\n.11","500114001005","限载警示牌\n1.安全警示牌","个","2"]
["1.3.2",null,"QG111\n",null," "]
["1.3.2.1",null,"引水渠二（\n1.0m*1.0m）\n","m","40"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.3.2.1\n.1","500101003002","渠道土方开挖\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","55.2"]
["1.3.2.1\n.2","500103001012","渠道土方填筑\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","18.4"]
["1.3.2.1\n.3","500101002012","弃土外运（1km）\n1.土类分级:弃土\n2.运距:暂按1km","m³","36.8"]
["1.3.2.1\n.4","500109001027","C25砼底板\n1.部位及类型:混\n凝土底板\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","4.56"]
["1.3.2.1\n.5","500109001028","C25砼侧壁\n1.部位及类型:混\n凝土侧壁\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","14.24"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.3.2.1\n.6","500110001010","渠道模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","134.4"]
["1.3.2.1\n.7","500109009005","伸缩缝\n1.伸缩缝 沥青杉\n板(厚度2cm)","m²","3.29"]
["1.3.2.1\n.8","500114001006","DN200PE管\n1.PE管道安装 \nDN200mm","m","2"]
["1.3.2.1\n.9","500114001007","φ50PVC排水管\n1.PVC管道安装 直\n径50mm","m","11.4"]
["1.3.2.2",null,"引水渠三（\n0.6m*0.6m）\n","m","10"]
["1.3.2.2\n.1","500101003003","渠道土方开挖\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","9.5625"]
["1.3.2.2\n.2","500103001013","渠道土方填筑\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","5.625"]
["1.3.2.2\n.3","500101002013","弃土外运（1km）\n1.土类分级:弃土\n2.运距:暂按1km","m³","3.9375"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.3.2.2\n.4","500109001029","C25砼底板\n1.部位及类型:混\n凝土底板\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","1.35"]
["1.3.2.2\n.5","500109001030","C25砼侧壁\n1.部位及类型:混\n凝土侧壁\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","1.8"]
["1.3.2.2\n.6","500110001011","渠道模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","27"]
["1.3.2.2\n.7","500109009006","伸缩缝\n1.伸缩缝 沥青杉\n板(厚度2cm)","m²","0.315"]
["1.4",null,"田间道路\n",null," "]
["1.4.1",null,"JS24，宽3.0m，单\n边（0.3m*0.6m）\n砼路肩\n",null," "]
["1.4.1.1",null,"机耕路\n","m","150"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.4.1.1\n.1","500101002014","土方开挖（就近堆\n放）\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","180"]
["1.4.1.1\n.2","500103001014","路基土方回填并压\n实（外运2km）\n1.土质及含水量\n:综合\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","243"]
["1.4.1.1\n.3","500103009001","碎石路面（10cm）\n1.材质及规格:20-\n40mm粒径碎石","m²","450"]
["1.4.1.1\n.4","500109001031","C25砼路肩\n1.部位及类型:混\n凝土路肩\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","27"]
["1.4.1.1\n.5","500110001012","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","180"]
["1.4.1.1\n.6","500109009007","伸缩缝\n1.伸缩缝 沥青杉\n板(厚度2cm)","m²","5.22"]
["1.4.1.2",null,"会车道\n","处","1"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.4.1.2\n.1","500103001015","路基回填夯实\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","7.2"]
["1.4.1.2\n.2","500103009002","泥结石路面（\n10cm）\n1.最大粒径限制2-\n4\n2.压实度不小于\n0.94","m²","36"]
["1.4.1.2\n.3","500105003001","M7.5浆砌块石路肩\n1.材质及规格:浆\n砌块石\n2.砂浆强度等级及\n配合比:M7.5","m³","6.41"]
["1.4.1.2\n.4","500109001032","C25砼压顶\n1.部位及类型;混\n凝土压顶\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比;C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求;符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n;满足设计强度要\n求，商品砼","m³","0.85"]
["1.4.1.2\n.5","500110001013","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","3.88"]
["1.4.1.2\n.6","500109009008","伸缩缝\n1.伸缩缝 沥青杉\n板(厚度2cm)","m²","1.12"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.4.1.3",null,"下田坡道\n","处","2"]
["1.4.1.3\n.1","500101002015","土方开挖（就近堆\n放）\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","2.7"]
["1.4.1.3\n.2","500103001016","路基回填夯实\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","4.5"]
["1.4.1.3\n.3","500103009003","泥结石路面（\n10cm）\n1.最大粒径限制2-\n4\n2.压实度不小于\n0.94","m²","14.4"]
["1.4.1.3\n.4","500109001033","C25砼挡墙+齿槽\n1.部位及类型;混\n凝土挡墙+齿槽\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比;C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求;符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n;满足设计强度要\n求，商品砼","m³","2.7"]
["1.4.1.3\n.5","500110001014","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","14"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.4.1.4",null,"DN500过路涵（\n4m）\n","处","3"]
["1.4.1.4\n.1","500101002016","涵管土方开挖（就\n近堆放）\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","14.1"]
["1.4.1.4\n.2","500103001017","涵管土方回填\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","7.2"]
["1.4.1.4\n.3","500109001034","C25砼消力池\n1.部位及类型;混\n凝土消力池\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比;C20\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求;符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n;满足设计强度要\n求，商品砼","m³","0.6"]
["1.4.1.4\n.4","500109001035","C25砼端墙\n1.部位及类型;混\n凝土端墙\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比;C20\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求;符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n;满足设计强度要\n求，商品砼","m³","1.83"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.4.1.4\n.5","500109001036","C25砼底座\n1.部位及类型;混\n凝土底座\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比;C20\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求;符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n;满足设计强度要\n求，商品砼","m³","2.5272"]
["1.4.1.4\n.6","500110001015","普通模板制安及拆\n除\n1.类型及结构尺寸\n:承包商结合现有\n施工工艺自行考虑\n2.制作、组装、安\n装及拆卸标准(如\n强度、刚度、稳定\n性):普通模板，含\n模板制作、安装、\n拆除、归堆整理等\n工作内容","m²","30.792"]
["1.4.1.4\n.7","500112001001","Φ500钢筋砼管\n1.混凝土管安装 \nΦ500","m","12"]
["1.5",null,"标志牌\n",null," "]
["1.5.1","500114001008","标志牌\n1.规格:300*450mm\n2.含制作安装等","块","4"]
["1.6",null,"公示牌\n",null," "]
["1.6.1","500114001009","公示牌\n1.不锈钢立柱加展\n板贴纸\n2.含基础、制作安\n装等","处","1"]
["2",null,"废弃物收集池\n",null," "]
["2.1",null,"废弃物收集池\n","处","1"]
["2.1.1","500101002017","基础土方开挖\n1.土方类别综合\n2.就近堆放","m³","3.24"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.1.2","500103001018","基础填土夯实\n1.土质及含水量\n:就近取土\n2.分层厚度及碾压\n数:分层填筑，每\n层厚度不大于\n30cm，压实度不应\n小于0.94\n3.填筑体干密度、\n透系数:符合设计\n图纸及规范要求","m³","1.56"]
["2.1.3","500109001037","C20砼底板\n1.部位及类型:混\n凝土底板\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","0.15"]
["2.1.4","500109001038","C20砼盖板\n1.部位及类型:混\n凝土盖板\n2.设计龄期、强度\n等级及配合比:C25\n3.抗渗、抗冻、抗\n磨等要求:符合设\n计图纸及规范要求\n4.级配、拌制要求\n:满足设计强度要\n求，商品砼","m³","0.075"]
["2.1.5","500111001003","钢筋制安\n1.钢筋制作与安装\n \n2.型号、规格:综\n合","t","0.0027"]
["2.1.6","500105006001","M7.5浆砌砼实心砖\n墙\n1.品种、规格及强\n度等级:砼实心砖\n2.砂浆强度等级及\n配合比:M7.5水泥\n砂浆\n3.勾缝要求:满足\n设计要求","m³","0.756"]
[]
[]
["分类分项工程量清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.1.7","500105010001","砌体砂浆抹面\n1.砂浆强度等级及\n配合比:1：2水泥\n砂浆\n2.抹面厚度:20mm\n3.分格缝宽度:满\n足设计要求","m²","3.828"]
["2.1.8","500114001010","外墙油漆\n","m²","1.968"]
["2.1.9","500110001016","钢模板\n1、模板安装、拆\n除\n2、符合设计要求","㎡","7.01"]
["2.1.10","500114001011","标识牌\n1.规格:400*600mm\n2.含制作安装等","块","1"]
{"$rows_empty":21}
["合      计"]

{"sheet":"措施项目清单计价表","index":2,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[2,0,2,5],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[38,1,38,4],[40,0,40,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
[]
["序号","项 目 名 称",null,null,"单位","金额"]
["1","施工措施项目",{"$nulls":3},"18508.8"]
["1.1","安全生产费（按建安费用2.5%）",null,null,"项","18508.8"]
{"$rows_empty":31}
[null,"合                计",{"$nulls":3},"18508.8"]

{"sheet":"工程单价汇总表(编规)","index":3,"n_rows":77,"n_cols":14,"rows_kept":77,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,9],[1,10,1,13],[2,0,2,12],[25,0,25,13],[26,0,26,13],[27,0,27,9],[27,10,27,13],[28,0,28,12],[53,0,53,13],[54,0,54,13],[55,0,55,9],[55,10,55,13],[56,0,56,12],[81,0,81,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程单价汇总表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
[]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位","人工费","材料费","机 械\n使用费","中间单价","其他\n直接费","间接费","企业\n利润","价差","税金","合计"]
["1.1.1","500101002001","土方开挖","m³"]
["1.1.2","500103001001","土方回填（松填）","m³"]
["1.1.3","500103001002","保水层夯实","m³"]
["1.1.4","500101002002","表土剥离","m³"]
["1.1.5","500103001003","表土回填","m³"]
["1.1.6","500101001001","人工细部平整","m²"]
["1.1.7","500103001004","田埂修筑","m³"]
["1.2.1.1.1","500101002003","清淤","m³"]
["1.2.1.2.1","500101002004","土方开挖（就近堆放\n）","m³"]
["1.2.1.2.2","500103001005","土方回填","m³"]
["1.3.1.1.1","500101003001","渠道土方开挖","m³"]
["1.3.1.1.2","500103001010","渠道土方填筑","m³"]
["1.3.1.1.3","500101002009","弃土外运（1km）","m³"]
["1.4.1.1.2","500103001014","路基土方回填并压实\n（外运2km）","m³"]
["1.4.1.2.1","500103001015","路基回填夯实","m³"]
["1.4.1.4.1","500101002016","涵管土方开挖（就近\n堆放）","m³"]
["2.1.1","500101002017","基础土方开挖","m³"]
["2.1.2","500103001018","基础填土夯实","m³"]
["1.2.1.2.4","500103007001","碎石垫层","m³"]
[]
[]
["工程单价汇总表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
[]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位","人工费","材料费","机 械\n使用费","中间单价","其他\n直接费","间接费","企业\n利润","价差","税金","合计"]
["1.4.1.2.3","500105003001","M7.5浆砌块石路肩","m³"]
["2.1.6","500105006001","M7.5浆砌砼实心砖墙","m³"]
["2.1.7","500105010001","砌体砂浆抹面","m²"]
["1.2.1.2.3","500109001001","C25砼堵脚","m³"]
["1.2.1.2.5","500109001002","C25砼护坡","m³"]
["1.2.1.2.6","500109001003","C25砼挡墙","m³"]
["1.2.1.2.7","500109001004","C25砼压顶","m³"]
["1.2.1.2.8","500109009001","伸缩缝","m²"]
["1.2.1.5.1","500109001009","C25砼踏步","m³"]
["1.2.1.6.3","500109001010","C20砼垫层","m³"]
["1.2.1.6.4","500109001011","C25砼截水环","m³"]
["1.2.1.6.5","500109001012","C25砼消力箱","m³"]
["1.2.1.6.6","500109001013","C25砼包管","m³"]
["1.2.1.6.7","500109001014","C25砼台阶","m³"]
["1.2.1.7.3","500109001015","C25砼底板","m³"]
["1.2.1.7.4","500109001016","C25砼侧壁","m³"]
["1.3.1.1.7","500109001020","C25砼消力坎","m³"]
["1.3.1.3.6","500109001024","C25砼桥台","m³"]
["1.3.1.3.7","500109001025","C35砼桥台","m³"]
["1.3.1.3.8","500109001026","C35砼桥板","m³"]
["1.4.1.1.4","500109001031","C25砼路肩","m³"]
[]
[]
["工程单价汇总表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二0二三年）云湖桥镇烟山村 "]
[]
["序号","项目编码","项目名称","计量\n单位","人工费","材料费","机 械\n使用费","中间单价","其他\n直接费","间接费","企业\n利润","价差","税金","合计"]
["1.4.1.3.4","500109001033","C25砼挡墙+齿槽","m³"]
["1.4.1.4.3","500109001034","C25砼消力池","m³"]
["1.4.1.4.4","500109001035","C25砼端墙","m³"]
["1.4.1.4.5","500109001036","C25砼底座","m³"]
["2.1.3","500109001037","C20砼底板","m³"]
["2.1.4","500109001038","C20砼盖板","m³"]
["1.2.1.2.9","500110001001","普通模板制安及拆除","m²"]
["1.3.1.1.8","500110001007","渠道模板制安及拆除","m²"]
["2.1.9","500110001016","钢模板","㎡"]
["1.2.1.6.10","500111001001","钢筋制安","t"]
["1.2.1.6.8","500114001001","DN200PE管","m"]
["1.2.1.7.6","500114001002","DN160PVC排水管","m"]
["1.2.1.8.1","500114002001","抽水台班","台班"]
["1.4.1.1.3","500103009001","碎石路面（10cm）","m²"]
["1.4.1.2.2","500103009002","泥结石路面（10cm）","m²"]
["1.4.1.4.7","500112001001","Φ500钢筋砼管","m"]
["2.1.8","500114001010","外墙油漆","m²"]
["1.3.1.1.11","500114001004","φ50PVC排水管","m"]

{"sheet":"人材机汇总表","index":4,"n_rows":91,"n_cols":6,"rows_kept":91,"merged":[[0,0,0,5],[39,0,39,5],[40,0,40,5],[79,0,79,5],[80,0,80,5],[112,0,112,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["人材机汇总表"]
["序号","名称","单位","预算价","总用量","备注"]
["1","甲类工","工日"]
["2","乙类工","工日"]
["3","综合人工(装饰)","工日"]
["4","工长","工时"]
["5","高级工","工时"]
["6","中级工","工时"]
["7","初级工","工时"]
["8","机械工","工时"]
["9","其他材料费","元"]
["10","预应力混凝土管Φ500","m"]
["11","PVC管道 φ50mm","m"]
["12","PVC管道 φ160mm","m"]
["13","密封胶","kg"]
["14","底面处理剂","kg"]
["15","墙漆","kg"]
["16","汽油","kg"]
["17","柴油","kg"]
["18","电","kW.h"]
["19","风","m³"]
["20","水","m³"]
["21","锯材","m³"]
["22","铁件","kg"]
["23","碎石","m³"]
["24","砂","m³"]
["25","块石","m³"]
["26","铁钉","kg"]
["27","标准砖240×115×53","千块"]
["28","铁丝","kg"]
["29","卡扣件","kg"]
["30","组合钢模板","kg"]
["31","型钢","kg"]
["32","电焊条","kg"]
["33","沥青","t"]
["34","木柴","t"]
["35","预制混凝土柱","m³"]
["36","石屑","m³"]
[]
[]
["人材机汇总表"]
["序号","名称","单位","预算价","总用量","备注"]
["37","润滑油","kg"]
["38","中砂","m³"]
["39","橡胶圈","个"]
["40","水泥32.5","kg"]
["41","商品砼 C20","m³"]
["42","商品砼 C25","m³"]
["43","商品砼 C35","m³"]
["44","PE管DN200","m"]
["45","粘土","m³"]
["46","钢筋","t"]
["47","水泥砌筑砂浆M7.5","m³"]
["48","水泥砌筑砂浆M7.5","m³"]
["49","抹面水泥砂浆01:02","m³"]
["50","蛙式打夯机  功率2.8kw","台班"]
["51","双胶轮车","台班"]
["52","单斗挖掘机 液压斗容0.6m³","台时"]
["53","单斗挖掘机 液压斗容1.0m³","台时"]
["54","推土机 功率59kW","台时"]
["55","推土机 功率74kW","台时"]
["56","压路机 内燃重量12～15t","台时"]
["57","蛙式夯实机 功率2.8kW","台时"]
["58","砂(灰)浆搅拌机 拌筒容积200L","台时"]
["59","砂(灰)浆搅拌机 拌筒容积400L","台时"]
["60","振动器 插入式功率1.1kW","台时"]
["61","振动器 插入式功率1.5kW","台时"]
["62","振动器 平板式功率2.2kW","台时"]
["63","变频机组 容量8.5kVA","台时"]
["64","风水(砂)枪 2～6m³/min","台时"]
["65","载重汽车 载重量5t","台时"]
["66","自卸汽车 载重量5t","台时"]
["67","胶轮车","台时"]
["68","塔式起重机 起重量10t","台时"]
["69","汽车起重机 起重量5t","台时"]
["70","卷扬起重机 双筒慢速起重量5t","台时"]
["71","潜水泵 功率2.2kW","台时"]
["72","电焊机 直流20kVA","台时"]
[]
[]
["人材机汇总表"]
["序号","名称","单位","预算价","总用量","备注"]
["73","电焊机 交流25kVA","台时"]
["74","对焊机 电阻型150kVA","台时"]
["75","钢筋弯曲机 Φ6～40","台时"]
["76","钢筋切断机 功率20kW","台时"]
["77","钢筋调直机 功率4～14kW","台时"]
["78","木工加工机械 圆盘锯Φ500","台时"]
["79","木工加工机械 双面刨床","台时"]
["80","塑料管热熔对接焊机液压功率\n4.95kW","台时"]
["81","试压泵 2.5MPa","台时"]